{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25A5V1B","ARXM35A5V1B","ARXM50A5V1B","ARXM60A5V1B","ARXM71A5V1B"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","610","610","734","734","734"]
["","","","Ширина","мм","923","923","954","954","954"]
["","","","Глубина","мм","367","367","401","401","401"]
["Масса","Блок","","","кг","36","36","49","49","49"]
["Двигатель вентилятора","Скорость","Охлаждение","Самый низкий","об/мин","600","600","500"]
["Компрессор","Тип","","","","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°C сух.т.","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","50","50","50 (1), 46 (1)","46","46"]
["","Hагрев","Темп. нар. возд.","Мин.","°CWB","-21","-21","-21 (1), -15 (1)","-15","-15"]
["","","","Макс.","°CWB","18","18","18","18","18"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","46","47","48","48","52"]
["","Hагрев","","Ном.","дБA","47","49","49","49","52"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Заправка","","","кг","0.95","0.95","1.1","1.15","1.15"]
["","Хладагент-=-Заправка-=-Экв. т CO2","","","Экв. т CO2","0.65","0.65","0.75","0.78","0.78"]
["","ПГП","","","","675","675","675","675","675"]
["Подсоединение труб","Длина трубы","Макс.","НБ - ВБ","м","20","20","30","30","30"]
["Подсоединения труб","Дополнительная заправка хладагента","","","кг/м","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","0035 (для длины труб свыше 10 м)"]
["","перепад уровня","IU - OU","Макс.","м","15","15","20","20","20"]
["Стандартные аксессуары","Инструкции по установке","","","","1","1","1","1","1"]
["","Дренажное сочленение","","","","1","1","1"]
["","Табличка с данными о заправке хладагентом","","","","1","1","1","1","1"]
["","Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках","","","","1","1","1","1","1"]
["","Общие меры предосторожности","","","","1","1","1"]
["","Класс энергоэффективности LOT10","","","","1","1","1"]
["","Сливная крышка","","","","3","3","1","3","3"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Электропитание","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(3) - Содержит фторированные парниковые газы","(3) - Содержит фторированные парниковые газы","(3) - Содержит фторированные парниковые газы","(3) - Содержит фторированные парниковые газы","(3) - Содержит фторированные парниковые газы"]
["Стандартные аксессуары","ARXM50A5V1B","","","","","","1"]
["","Сливная пробка","","","","","","","1","1"]