{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["","Материал","","","","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","890","890","890","890"]
["","","","Ширина","мм","480","480","480","480"]
["","","","Глубина","мм","344","344","344","344"]
["Масса","Блок","","","кг","43.0","43.0","44.0","45.0"]
["PED","Категория","","","","Категория I, См. прим. 1","Ст. 3§3, См. прим. 1","Ст. 3§3, См. прим. 1","Ст. 3§3, См. прим. 1"]
["Уровень звуковой мощности","Уровень звуковой мощности-=-Ном.-=-дБA","","","дБA","40.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБA","26.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°C","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Макс.","°C","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Электропитание","Наименование","","","","См. прим. 11","См. прим. 11","См. прим. 11","См. прим. 11"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Наименование","","3V3","3V3","3V3","9W"]
["","","","Фаза","","1~","1~","1~","См. инструкции по установке или чертеж 4D093592"]
["","","","Частота","Гц","50","50","50","50"]
["","","","Электронагреватель-=-Электропитание-=-Напряжение-=-В","В","230","230","230"]
["Проводные соединения","Для соединения с интерфейсом пользователя","","Количество","","2","2","2","2"]
["Соединительная проводка","Для соединения с интерфейсом пользователя","","Примечание","","075 мм² - 125 мм² (макс. длина 500м)","075 мм² - 125 мм² (макс. длина 500м)","075 мм² - 125 мм² (макс. длина 500м)","075 мм² - 125 мм² (макс. длина 500м)"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию)."]
["","","","","","(2) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(2) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(2) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(2) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Уровень звукового давления измерен в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Указанный уровень звукового давления является максимальным возможным значением в пределах рабочего диапазона блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Указанный уровень звукового давления является максимальным возможным значением в пределах рабочего диапазона блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Указанный уровень звукового давления является максимальным возможным значением в пределах рабочего диапазона блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от расстояния и акустической среды. Указанный уровень звукового давления является максимальным возможным значением в пределах рабочего диапазона блока."]
["","","","","","(5) - 15°C-25°C: только BUH не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(5) - 15°C-25°C: только BUH не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(5) - 15°C-25°C: только BUH не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(5) - 15°C-25°C: только BUH не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ"]
["","","","","","(6) -                                             >                      50°C только BSH, без работы теплового насоса                    ","(6) - См. данные о рабочем диапазоне для определения различий между моделями *RHQ* и *RLQ*","(6) - См. данные о рабочем диапазоне для определения различий между моделями *RHQ* и *RLQ*","(6) - См. данные о рабочем диапазоне для определения различий между моделями *RHQ* и *RLQ*"]
["","","","","","","(7) -                                             >                      50°C только BSH, без работы теплового насоса                    ","(7) -                                             >                      50°C только BSH, без работы теплового насоса                    ","(7) -                                             >                      50°C только BSH, без работы теплового насоса                    "]