{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":29,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SLA1","EWYT105B-SLA1","EWYT135B-SLA1","EWYT175B-SLA1","EWYT205B-SLA2","EWYT215B-SLA1","EWYT235B-SLA2","EWYT255B-SLA2","EWYT300B-SLA2","EWYT300B-SLA2-VFDFAN","EWYT340B-SLA2","EWYT340B-SLA2-VFDFAN","EWYT390B-SLA2","EWYT390B-SLA2-VFDFAN","EWYT430B-SLA2","EWYT430B-SLA2-VFDFAN","EWYT490B-SLA2","EWYT490B-SLA2-VFDFAN","EWYT540B-SLA2","EWYT540B-SLA2-VFDFAN","EWYT590B-SLA2","EWYT590B-SLA2-VFDFAN","EWYT630B-SLA2","EWYT630B-SLA2-VFDFAN"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","65","67","69","70","69","70","70","70","71","71.3","72","72.1","73","72.8","72.9","72.9","72.9","72.9","73","73","73.5","73.5","73.5","73.5"]
["Compressor","Тип","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор"]
["","Starting method","","","","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой"]
["","Количество_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,274","2,430","2,430","3,360","3,360","3,370","3,209.71","3,367","3,207.27","3,557","3,397.27","4,462","4,302.37","4,468","4,308.08"]
["","Блок","","","кг","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,260","2,410","2,410","3,340","3,340","3,350","3,190","3,340","3,180","3,530","3,370","4,427","4,267","4,427","4,267"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый"]
["EER","","","","","2.69","2.68","2.7","2.65","2.66","2.67","2.69","2.67","2.65","2.64","2.69","2.69","2.63","2.62","2.55","2.54","2.54","2.53","2.51","2.5","2.57","2.56","2.6","2.59"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Заправка","","","кг","12.7","15.8","18.5","26","34","34.8","37.2","41.4","39.9","39.9","48","48","48.1","48.1","48.6","48.6","50","50","70","70","78.5","78.5","80","80"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","ВКЛ/ВЫКЛ","Управление от привода VFD","ВКЛ/ВЫКЛ","Управление от привода VFD","ВКЛ/ВЫКЛ","Управление от привода VFD","ВКЛ/ВЫКЛ","Управление от привода VFD","ВКЛ/ВЫКЛ","Управление от привода VFD","ВКЛ/ВЫКЛ","Управление от привода VFD","ВКЛ/ВЫКЛ","Управление от привода VFD","ВКЛ/ВЫКЛ","Управление от привода VFD"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","75","98","120","153","189","193","212","230","270","270","317","317","350","350","375","375","434","434","482","482","531","531","570","570"]
["IPLV","","","","","4.43","4.4","4.32","4.28","4.33","4.36","4.31","4.35","4.2","4.35","4.31","4.67","4.2","4.45","4.31","4.54","4.46","4.68","4.52","4.71","4.44","4.73","4.53","4.8"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.9","3.98","3.9","4.01","3.96","3.9","3.96","3.9","3.99","","4.1","","3.99","","4","","4.23","","4.23","","4.17","","4.25"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","28","36.6","44.6","57.8","71.3","72.1","78.7","86.4","102","102","117","117","132","133","147","147","171","171","192","192","206","207","219","219"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","83","85","87","88","88","89","89","89","91","90.8","92","91.6","93","92.8","92.9","92.9","92.9","92.9","93","93","93.9","93.9","93.9","93.9"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Глубина","мм","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025","5,025","5,025"]
["","","","Высота","мм","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","22","19","19","17","17","25","25","22","22","19","19","18","18","17","17"]
["","Способ","","","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг"]
["Корпус","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["Вентилятор","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Кол-во","","","","4","6","8","8","10","10","12","12","5","5","6","6","8","8","8","8","8","8","8","8","10","10","10","10"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон напряжений","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","217.0","255.0","255","293.0","293","334.0","334","367.0","367","417.0","417","468.0","468","509.0","509","542.0","542"]
["","Пусковой ток","","Макс.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","439.0","564.0","564","598.0","598","636.0","636","666.0","666","712.0","712","757.0","757","795.0","795","825.0","825"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","54.0","66.0","76.0","99.0","125.0","123.0","133.0","146.0","174.0","175","198.0","198","227.0","228","253.0","253","291.0","292","328.0","329","353.0","354","372.0","373"]
["","","","Макс.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","197.0","232.0","232","266.0","266","304.0","304","334.0","334","379.0","379","425.0","425","463.0","463","493.0","493"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор"]
["","","","","","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным"]
["","","","","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent"]
["","","","","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу."]
["","","","","","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций."]
["","","","","","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике."]
["","","","","","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов"]
["","","","","","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов."]
["","","","","","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных"]
["","","","","","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]