{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25A5V1B9","FFA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9","FFA50A2VEB9 / RXM50A5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","2.5","3.4","5"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","3.2","4.2","5.8"]
["Номинальная эффективность","EER","","","4.57","3.81","3.24"]
["","COP","","","3.9","3.5","3.49"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","274","446","772"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","B","B"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.5","3.4","5"]
["","SEER","","","6.32","6.47","5.98"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh/a","138","184","293"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.31","3.1","3.84"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.19","3.9"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","1.84","2.5","3.4"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh/a","754","1035","1378"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]